壁挂式监护仪等医疗设备议价采购公告

**第一部分 投标邀请**

南京市溧水区人民医院，东南大学附属中大医院溧水分院对医用输血输液加温器等设备进行议价采购，兹邀请符合资格条件的供应商提交响应文件。

**1、项目编号**：LSRY-YJ2018-27

**2、项目名称**：医疗设备

**3、 设备名称：**

（1）壁挂式监护仪；（2）根尖检测和根管治疗仪

**4、供应商资格条件**

4.1 应具备《中华人民共和国政府采购法》规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力,提供法人或者其他组织的营业执照、经营许可证等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,提供参加政府采购活动前一年的财务状况报告；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,根据项目需求提供相应的专业设备说明、技术管理人员情况申明、专业技术资质等；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,提供参加政府采购活动前三个月内依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录,提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件，提供相关证明材料；

**4.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无**

**5、报价产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，并对来源的合法性负责；属于国家强制认证的产品必须通过认证。**

**6、强制采购节能产品，优先采购环境标志产品。**

**7、响应性文件份数：**正本壹份副本贰本。

**8、**报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等**。**

9、供应商应按照询价文件要求编制报价文件，应对询价文件提出的要求和条件作出实质性响应。报价文件应包含企业法人营业执照（或法人证明）、税务登记证复印件、法人代表授权书，、开户银行和帐号等相关资格证明文件、《报价表》、所供货物品牌、型号、规格、配置和技术指标、技术资料或彩页和服务承诺（报价文件不全的按无效报价处理）。属于集成项目的，应有具体实施方案且符合要求等。否则，按照不响应处理。

10、报价应用人民币报价

11、售后服务承诺

12、评审与成交标准

评审，询价小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明、同类问题表达不一致或者有明显文字错误和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应由本人签字并附身份证明。

成交标准：2轮报价，符合条件低价中标

13、合同采用南京市溧水区政府采购合同

**14、递交响应性文件时间、地点：**2018年7月25日下午2：30至3：00，请将报价文件一式叁份密封送达南京市溧水区人民医院三楼采购办，3：00点开标。

**15、采购单位咨询：**采购办 陈六生 18951883889

 **现场勘察咨询**：设备科 花科长 025-56232024

南京市溧水区人民医院

东南大学附属中大医院溧水分院

 2018年7月20日

**第二部分 采购要求、规格参数：**

**包1 壁挂式监护仪 数量：1台 预算：4.8万**

1. 元器件采用低功耗设计,无排热风扇,机器配置锂电池，使用时间超过3.5小时；
2. ★原厂原装医用级显示器，彩色TFT,触摸屏幕操作，主机显示器整体设计，屏幕碰触没有凹陷水印等现象；
3. 具有全导联ST段及全面心律失常分析功能
4. ★具备同屏幕显示实时波形数据和趋势图功能,具有反映趋势变化的水平图；ST 段向量图分析软件,可以图形环向量表示ST段变化的位置和趋势；
5. ★能满足12导心电功能的监护要求；
6. 监测模式：成人,儿童,新生儿；
7. 内置模拟病人软件,可方便教学和进行故障自检；
8. 可根据需要设置相关报警,并有声、光、色报警功能；
9. 48小时表格,图形及水平趋势,可以达到12秒的分辨率；
10. 氧合功能计算回顾,血液动力学计算回顾,通气功能计算回顾.
11. 配置要求：心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏、有创血压测量功能。

**包2 根尖定位仪/根管治疗仪 数量：1套 预算：2.3万元**

一、根尖定位仪.

1、用途和要求：用于测量牙根尖位置的电子设备。

2、组成：主机一部、充电器一个、测量电缆一条、唇夹一个、连接钩两个、用户手册一本、产品卡一个。

**3、技术规格**

1） 尺寸：66 x 55 x 18 mm

2）重量：55 gr

★3） 屏幕类型：彩色LEDs

4）电源：AAA 1.2V 1000mAh镍氢可充电电池

5）外部充电器：输入：100-240 V AC ~ 50-60 Hz

输出：6V DC ± 5%, 1000 mA

1. 设备符合IEC60601-1安全标准以及CE符合性标志要求

**4、功能和特点：**

1) 4种不同大小的音量反馈，器械前进的过程中提供双提醒

★2) 多频根管测量技术，在干燥和湿润的根管中都可以工作:精确度不受是否冲洗或者根管中不同的冲洗液体所影响无需校准，也不需要零点调节：随时可以使用

★3) 超轻便携：超小的体积、超轻的重量，便于医生放置。

4) 自动关闭：3分钟未使用，自动关闭

**二、根管治疗仪**

1. 用途和要求：高效、快捷、安全预备根管

2、组成：马达含有的部件：

2.1控制单元

2.2带线马达手持件及连接器

* 1. 6：1反角弯机头

2.4手机支架

* 1. F型喷嘴（用于润滑）
	2. 交流适配器，型号Cincon Electronics Co., Ltd，TR30RAM180，带有欧盟，英国，美国，澳大利亚可充电插头
	3. 扭矩卡，用户手册

**3.技术参数：**

3.1.控制主机：

|  |  |
| --- | --- |
| 扭矩范围 | 连续旋转状态下是0.6-4.0Ncm |
| 速度范围 | 连续旋转状态下是250-1200rpm |
| 额定输入 | DC 18 V 0.5 A |
| 充电时间 | 大约5小时 |
| 尺寸 | 宽107X深196X高107mm |
| 重量 | 580g |

3.2马达手柄连线

|  |  |
| --- | --- |
| 尺寸 | 直径22.6X长度133.5mm |
| 重量 | 150g（包括马达手机线） |

3.3 X-SMART™Plus 反角

|  |  |
| --- | --- |
| 齿轮比例 | 6:1 |
| 锉轴附件 | 直径2.35mm ISO1797-1 型1 |
| 牙锉柄部的最小适合长度 | 11 mm |
| 牙锉最大总长 | 46 mm |
| 卡盘类型 | 推动按钮 |
| 重量 | 36g |

1. 功能和特点：

4.1 没有脚踏板，On / Off 按钮在马达的手柄上。

★4.2 优越的视野入口， 微型反角机头。

4.3. 简单的用户界面，大屏幕，专门的按钮控制。

★4.4 支持单支锉根管成型，双向旋转动力装置。

★4.5 预编程的有6个程序，方便用户直接使用。此外还可个性化设置多个程序（适用于市面上的其他品牌锉）。

★4.6 很容易就辨认可以旋转锉的型号，ISO颜色标记。

4.7 产品成熟：产品安全系统稳定，有效安全预备根管，被国内多家知名口腔专科医院采购使用。

**第三部分 商务**

1. **服务要求：**

**1、质保要求：**

自验收合格之日起，供应商提供不少于1年的免费质保维护。所有的设备在保修期内必须按要求响应，对于无法维修的设备必须进行免费更换；保修期外维修只收取配件费。

**2、售后服务：**

厂家接到报修电话第一时间电话指导,不能解决问题应4小时内赶到现场。如时间长不能解决,应提供备用机。

**3、培训：**

厂家工程师对采购人进行使用培训，同时提供中文说明书、操作规程、保养要求。

**（二）交货要求：**

**1、到货时间：**

自合同签订后15天内到货,涉及工程项目,按工程进度,提前15天通知。

**2、交货地点：**

供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输等，费用由供应商承担。

**（三）验收要求：**

（1）供应商交付的货物应当完全符合谈判文件和合同所规定的技术和参数要求。

（2）货物验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及外观是否完好等方面。

**（四）付款条件：**

安装验收合格后付90%，余款10%1年后付清。

**所有要求供应商必须在响应文件中进行逐项应答，其中打“**★**”内容及商务部分要求为实质性要求，提供彩页说明或产品注册证，且不允许负偏离，否则作为无效文件。**