|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单价  （元） | 数量 | 合计 | 备注 |
| 1 | 原有填料拆除 | Ф150×0.5  比表面积296m2/m3 |  | 140m3 |  | 含临时排水及人工清淤 |
| 2 | 原有曝气系统拆除 | EPDM Φ65\*500 |  | 60套 |  |  |
| 3 | 原有支架拆除 | 9000\*4000\*4000 |  | 1项 |  | 5\*5角铁  ¢16钢筋 |
| 4 | 施工临时排水 |  |  | 1项 |  |  |
| 5 | 池体人工清淤 | 9000\*4000\*4000 |  | 1项 |  |  |
| 6 | 生物球型填料 | ¢180  比表面积380m2/m3 |  | 200m3 |  |  |
| 7 | 生物池曝气系统 | EPDM Φ65\*750 |  | 60套 |  | 含安装  支架 |
| 8 | 分水槽（堰） | 2000\*1000\*1000 |  | 4套 |  | U-PVC材质 |
| 9 | 挡渣网 | 1000\*1000四面 |  | 2套 |  | 304不锈钢 |
| 10 | 潜污提升泵 | 管径80  扬程15m  功率3.7kw  流量54m3/h |  | 2台 |  | 川源泵浦等 |
| 11 | 管道阀门 | 满足现场要求 |  | 1项 |  |  |
| 12 | 设备安装调试、  管理费及利润 |  | | |  |  |
| 13 | 税金 |  | | |  |  |
| 14 | 合计 |  | | |  |  |