# 询价通知书

## 一、项目基本情况

项目名称：南京市溧水区人民医院10kV配电房测试

项目编号：LSRY-ZB2022-Z006

采购方式：询价

预算金额：（人民币）壹拾万元整/年

最高限价：（人民币）壹拾万元整/年

服务期限：自合同签订之日起两年。合同一年一签。

1. 采购内容及要求

（一）服务内容：对采购人10kV配电房做预防性测试，出具测试报告。

预防性试验项目（包含，但不限于）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 测试方式 | 测试内容 |
| 1 | 10KV变压器预防性试验 | 1、绝缘测试；  2、交流耐压测试；  3、直流电阻测试。 |
| 2 | 10KV断路器预防性试验 | 1、耐压测试；  2、绝缘测试；  3、接触电阻测试；  4、分合测试。 |
| 3 | 10KV负荷隔离开关预防性试验 | 1、耐压测试；  2、绝缘测试；  3、接触电阻测试。 |
| 4 | 10KV电缆预防性试验 | 绝缘测试 |
| 5 | 10KV母线耐压试验 | 交流耐压测试 |
| 6 | 10KV避雷器预防性试验 | 1、绝缘测试；  2、泄露、持续电流测试。 |
| 7 | 接地网试验 | 接地电阻测试 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 具体包括，但不限于  南京市溧水区人民医院10kV配电房测试内容（新配电房） | | |
| 项目名称及规范 | 位 | 量 |
| 三相电力变压器 容量2000kVA以下 | 台 | 4 |
| 10kV PT柜 | 台 | 2 |
| 断路器电压10kV以下 进线柜 | 台 | 2 |
| 断路器电压10kV以下 出线柜 | 台 | 4 |
| 断路器电压10kV以下 母联柜 | 台 | 1 |
| 隔离开关电压10kV以下 隔离柜 | 台 | 1 |
| 10kV 母线耐压 | 段 | 2 |
| 10kV 避雷器 | 组 | 4 |
| 接地网 | 系统 | 1 |
| 送配电保护装置3~10kV | 套 | 3 |
| 变压器保护装置3~10kV | 套 | 4 |
| 直流屏充电控制器维护 | 只 | 1 |
| 直流屏充电模块维护 | 只 | 1 |
| 电缆试验 | 根 | 4 |
| 强电间1KV测试、检查 | 间 | 60 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 南京市溧水区人民医院10kV配电房测试内容（老配电房） | | |
| 项目名称及规范 | 位 | 量 |
| 三相电力变压器 容量2000kVA以下 | 台 | 4 |
| 10kV PT柜 | 台 | 2 |
| 断路器电压10kV以下 进线柜 | 台 | 2 |
| 断路器电压10kV以下 出线柜 | 台 | 8 |
| 断路器电压10kV以下 母联柜 | 台 | 1 |
| 隔离开关电压10kV以下 隔离柜 | 台 | 1 |
| 10kV 母线耐压 | 段 | 2 |
| 10kV 避雷器 | 组 | 8 |
| 接地网 | 系统 | 1 |
| 送配电保护装置3~10kV | 套 | 4 |
| 变压器保护装置3~10kV | 套 | 4 |
| 直流屏220V以下检查 | 套 | 1 |
| 电缆试验 | 根 | 4 |
| 强电间1KV测试、检查 | 间 | 40 |

（二）服务期限：自合同签订之日起两年。合同一年一签。

（三）时间要求：第一年在甲方现场具备测试条件之日起7个工作日内完成测试，并在完成测试7日内出具检测报告。第二年在收到甲方通知后测试期要求同第一年。

（四）工程质量、安全要求

1、本项目要求严格按照《电力设备预防性试验规程》DL/T596—1996、《电业安全规程》的等相关规定对招标范围内的配电房电气设备进行试验，各类电气设备预防性试验的具体内容按照《电力设备预防性试验规程》执行，如有偏差应以《电力设备预防性试验规程》的相关条款为准。若与现行国家标准和规范不一致，按现行国家最新标准和规范执行。

2、试验做到数据准确、不超期、不漏项目。试验工作结束后，试验负责人应认真核对试验项目， 作好记录。当实验结果无误后，才能拆除试验接线，恢复设备原有接线。

3、试验合格后，必须出具完整正规的试验报告。

4、一切与本项目相关的安全责任由中标单位负责。

（五）付款方式：每年度乙方完成项目并出具合格的检测报告，经甲方验收合格，乙方开具符合国家规定的发票，甲方按正常流程向乙方支付当年度合同全款。

（六）项目报价：

1、需新、老大楼分项报价并提供报价清单。

2、本项目采用固定总价合同，供应商按招采购人提供的工程量进行报价。合同价款中已包括承包人承担本项目工作范围内的人工费、机械费、措施费、运输费、装卸费、搬运费、垂直搬运费、水电 费、材料检测费、现场试验费、安全文明施工费、保管费、措施费、总承包配合费、利润、税金等所有费用以及合同明显或暗示的所有一般风险、责任和义务费用。

3、材料检验试验费及相关部门要求的二次检验试验费用均包含在投标总价里。合同总价不做任何调整，采购人书面同意的变更除外。

## 申请机构的资格要求：

1. 具有独立承担民事责任的能力，具有电力设施承装、承修、承试四级及以上资质（提供营业执照和相关许可证等证明材料复印件并加盖公章）；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表并加盖公章，成立不满一年的无需提供）；
3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料并加盖公章）；
4. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（根据项目需求提供履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明或证明材料并加盖公章）；
5. 参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明并加盖公章）。
6. 进场人员资质要求：项目负责人具备机电二级建造师，其他进场人员有电工证。（提供进场人员清单及资质，加盖公章，中标后未经采购人同意不得随意更改进场人员。）

## 报名

## 请在2022年5月12日（周五）17:30前，将符合采购文件要求的资格证明文件电子档发送至168673332@qq.com完成报名。

## 响应文件提交

截止时间：2022年5月13日 11点 30 分（北京时间）

提交方式：请在截止时间前将响应文件寄至或送至南京市溧水区崇文路86号溧水区人民医院物资采购管理中心，收件人：冯老师。逾期送达或未按本采购文件要求密封的将予以拒收。（邮寄方式以送达签收为准）。

**响应文件包含但不限于下列内容：1.报价一览表、分项报价表（详见附件1）；2.符合资格要求的相关材料；3.法人授权委托书、法定代表人身份证明书及被授权人身份证明书；4.服务响应承诺书；5.相关业绩合同复印件。上述材料均需加盖公章（响应文件一式三份，一正二副，胶装并密封。封面信息至少包含项目名称、公司名称及联系电话）。**

## 开启

时间：2022年 5月 13日 14点 30 分（北京时间）

开标方式：线上开标，腾讯会议号在开标前电话通知，请保持电话通畅。

## 成交

在符合采购人对本项目资格要求基础的上，质量和服务均能满足采购文件要求，且报价最低的供应商成交。不再进行二次报价。

## 八、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

名 称：　溧水人民医院物资采购管理中心

地 址：　南京市溧水区崇文路86号

联系方式：　025-56232160杨主任

附件1: 报价一览表

**报价一览表**

供应商：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币（元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 合 价  （包含配电房变压器、高压配电柜设备预防性试验检测费用以及提出检测不合格项目整改方案等相关工作的费用） | 备注 |
| 1 | 老配电房 |  |  |
| 2 | 新配电房 |  |  |
| 3 | 合计： |  |  |

注：提供报价清单及分项报价单

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

报价日期：

附件2: 拟签订合同文本（供参考）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国电力法》等有关规定，根据 年 月 日项目编号为 的南京市溧水区人民医院10kV配电房测试（新配电房）项目询价结果，并结合甲方用电的实际情况，订立本合同，以资共同遵守。

**第一条 合同标的**

项目名称：

项目地点：南京市溧水区人民医院

工 作 量：

测试期：在甲方现场具备测试条件之日起**7**个工作日内完成测试，并在完成测试**7**日内出具检测报告。

测试质量：详见询价通知书

1. **合同总价款及付款方式**

合同金额：本工程测试价共计人民币元，大写元整。本合同总价款包含人工费、安装费、仓储、运输等发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

付款方式：详见询价通知书

1. **质量保证**

乙方对本工程提供保修服务（从测试结束后开始计算），保修期满且工程费用结清，本合同自行终止。免费范围：甲方定期安全工器具测试费。

检测完成后一年内，甲方如发现有测试不力造成的问题（人为因素除外），由甲方及时通知乙方进行复检，如乙方拒绝复检，甲方有权对乙方进行追偿50%的违约金。

质保期内如项目接收上级部门验收时未通过验收，或有重大测试不力造成的使用问题，甲方因此造成的损失，由乙方负全责，且甲方可对乙方追索合同总价的50%违约赔偿金。

**第四条 双方权利与义务**

甲方的权利与义务：

1. 甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应的责任及发生的费用。
2. 如需要进行科室间的协调和沟通，甲方应积极配合乙方的工作。

乙方的权利与义务：

1、乙方必须坚持“安全第一、质量第一”的方针进行全过程管理，严格按电力建设与电气工程验收规定执行。

2、所有乙方进场人员必须提供进场人员名单及人员资质，施工现场不得违规操作，损坏公物照价赔偿，人身生命财产安全自负。

3、强电间测试在关键区域乙方需与甲方协调在非工作时间检测或分区域先后检测。

4、乙方须如实向甲方报告设备的运转状况、设备故障处理情况、停机及恢复时间。

5、如有故障，乙方应小时内响应，小时内到场，小时内解决。

**第五条 交付和验收**

由甲方委派项目负责人，电话 **。**由此负责人全权负责此项目，甲方负责本项目测试过程中相关协调处理工作，确保施工现场具备设备测试的条件。

由乙方委派测试负责人，乙方按甲方同意的施工方案及施工时间，落实安全技术措施和进度计划组织测试。乙方必须派遣具有丰富经验的设备测试人员在现场进行电气设备测试工作。因乙方安全措施不力造成的事故由乙方承担责任。测试完成后，乙方应出具符合国家规定的且权威有效的检测报告给甲方。并承诺积极配合甲方与第三方权威检测机构的验收。

**第六条 其他**

本协议不含设备在日常运行中发生的故障处理和事故抢修，这类性质的故障因不可预见，其费用按实际发生情况另行计算。

在发生紧急事故时，乙方应立即采取措施，积极抢修，本着友好合作的宗旨，维修费用事后双方协商确定。

本协议未尽事宜，双方另行商定。商定结果需另签订补充协议，补充协议与本合同具有相同效力。

**第七条 违约责任**

乙方不得逾期完成工作，由此造成甲方的损失须由乙方承担赔偿责任。 每逾期一天，甲方按合同总价的5%收取滞纳金。如乙方逾期结束测试达10天，甲方有权解除合同。

乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足甲方的要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方按合同总价的30%赔偿给甲方，同时将被列入我院采购黑名单。

如乙方出具的检测报告不符合合同条款约定，且经甲方与其他权威机构确认，检测报告无效或不具有法律效力的，甲方有权追究乙方责任，乙方需付合同总价50%的违约金，如因检测不达标造成甲方损失或引起纠纷，由乙方承担赔偿责任。赔偿和追责由总务科（电话：56232027）跟进。

**第八条 合同的变更和终止**

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。如任何一方需对合同的内容作出变更、修改或补充的建议，都必须以书面形式向对方提出，在征得对方签名同意后，方可生效实施。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，按合同总价的30%承担违约责任，同时将被列入我院采购黑名单。

**第九条 合同的转让**

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

**第十条 争议的解决**

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼期间，本合同应继续履行。

**第十一条 诚实信用**

乙方应诚实信用，严格按照合同条款和乙方承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

**第十二条 合同生效及其他**

1、本合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字或签章并加盖单位公章后生效。

2、本合同正本一式贰份，具有同等法律效力，甲乙双方各执壹份。

3、询价文件及报价单是本合同不可或缺的部分，与合同具有同等效力。本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。（以下无正文）

甲 方：（盖章）南京市溧水区人民医院 乙 方：（盖章）

代 表 人： 代 表 人：

纳税人识别号：12320124426070487L 纳税人识别号：

开 户 行： 建行溧水支行 开 户 行：

账 号：32001596336050001892 账 号：

电 话： 电 话：

签约日期： 签约日期